Tutaj jest solve, jak (chyba porządnie) zrobić, żeby wszystko się pingowało, żeby iBGP działał w AS10, żeby trasy były rednundantne.